## 生态环境学院消防安全自检自查登记表

检查时间： 检查房间： 检查人（签字）： 消防安全管理人（签字）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查内容** | **是否检查** | **发现的相关问题** | **采取的整改措施** |
| **电动自行车管理。**严禁进楼入户、人车同屋、室内充电、室外飞线。 |  |  |  |
| **可燃杂物清理。**存放木料、柴草、废纸箱纸盒的，必须及时搬离、清理。要关注到房前屋后、楼顶阳台、疏散通道、地下室、库房电缆管道等区域，做到管理区域无死角、无盲区。 |  |  |  |
| **疏散通道管理。**疏散通道、安全出口不得封闭、堵塞、占用；楼梯间、前室常闭式防火门保持常闭；门窗上设置广告牌、金属栅栏等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除；违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除；有人员住宿和具体的场所，安全通道和出口必须24小时保持畅通。 |  |  |  |
| **吸烟与明火管理。**杜绝在室内公共场所、房间内、特别是床上吸烟；不得违规使用明火。 |  |  |  |
| **安全用电管理。**不得存在电气线路老化、私接乱接、使用麻花线、铰接方式连接或将不同型号、规格的电线连接情况；不得使用违章电器；下班之后所有无关的电源必须切断；所有的电源控制箱必须上锁管理；高温灯具、大功率电器等用电设备不得安装在可燃易燃物上，相关设备周围不得有可燃物；电线不得直接穿过或敷设在易燃可燃物上以及炉灶、烟囱等高温部位周边，如果有必须采取穿管保护等防火措施；不得超过电源额定功率使用大功率电器；不得串联使用插线板；不得地面无保护走线；不得存在电源、电线浸水风险；不得存在使用完毕的设备未断电情况 |  |  |  |
| **消防器材管理。**不得随意挪动消防设施器材；严禁在消防栓、灭火器箱存放处（正面1.5米，两侧0.5米范围内）堆放其他物品；消防控制室、消防泵房以及其他消防专用设备房间内，不得存放与消防工作无关的物品；协助检查消防器材有效期，若过期通知保卫处及时更换。 |  |  |  |
| **易燃易爆危险品管理。**违规使用、储存易燃易爆危险品的必须及时搬离；规定区域储存易燃易爆危险品的，必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员管理。 |  |  |  |
| **仓储库房管理。**仓储与库房中不得使用易燃包装物存放物品；严禁在库房中住人；货物存放不得超相应标准。 |  |  |  |
| **储能设备管理。**UPS电源及蓄电池等备用电源周边禁止放置易燃易爆物品，应经常检查，按时保养检修，并要求检测方出具检修报告。 |  |  |  |